AMPLIFICADORES: 
02 Amplificadores com as seguintes características: 
-350 watts RMS em 04 ohms 
-classe AB 
-Proteção contra curto 
-Sistema de ventilação –
Padrão rack 19" 
. -Entradas e Saídas XLR (balanceadas ) 
-Chave mono/stéreo 
01 Amplificador de Fones com as seguintes características:
-Entradas balanceadas P-10
-500 m W por canal 
-05 saídas com volumes independentes 
-Impedância de entrada 10 Kilo-ohms 
-Resposta de frequência 20 Hz a 20 KHz 
-N ível de saída máx 24 dBm 
03 Headphones com as seguintes características:
 -Neodímio 
-Sensibilidade 106 db SPL 
-Impedância 32 ohms 
-Resposta de frequência 20 Hz a 20KHz 
01 Rack para periféricos com as seguintes características: 
-Padrão 19"( polegadas} 
-08 espaços 
-Ventilação no painel traseiro 
-F eixos e acabamento de 1° linha 
-Deve ser instalado dentro da sala de controle 
Obs: as firmas concorrentes devem fazer um levantamento da área de ,. instalação do rack. ..;