01 Estabilizador de voltagem entrada 220 volts e saída 110 volts com 1.500 Kva 
01 Suporte para a instalação do amplificador de fones na mesa das taquígrafas. 
CABOS E CONECTORES 
10- conectores canon de painel femêa 
14-conectores canon macho de linha
14-conectores canon femêa de linha
12-conectores P-IO mono 
-01 Multicabo de 11 vias com 35 métros
-80 Metros de cabo balanceado 
-120 Metros de fio paralelo 2,5 mm 
O MULTICABO DEVERÁ SER PASSADO PELOS DUTOS JA EXISTENTES , , 
INDO DA AREA DOS MAGISTRADOS ATE A SALA DE CONTROLE NO -, 
MEZANINO.A FIAÇAO DAS CAIXAS DE SOM DEVERA PASSAR POR CIMA DO GESSO p ARA UM ACABAMENTO DE MELHOR 
QUALIDADE. TODAS AS LIGAÇÕES DE MICROFONES E EQUIPAMENTO SERÃO BALANCEADAS DENTRO DO PADRÃo ISO. 
As firmas convidadas devem fazer um levantamento completo da área de instalaçãõ! ' I; "~.',,- para a passagem de cabos de áudio e fixação das caixas. Pois as soluções mais " práticas e econômicas serão determinantes ne~te processo.