MONTAGEM DO SISTEMA 
No cluster principal serão utilizadas 03 caixas acústicas, uma ângulada para a cobertura sonora da área dos magistrados, e as outras duas para o público. as caixas devem ser suspensas com cabo de aço, e a regra de segurança é de 5: 1. 
As caixas do cluster principal (sistema magistrados e público)deverão ser montadas no eixo do início da área dos magistrados (palco ), com a posição indicada no desenho da vista lateral, sendo que a ligação será paralela e cada parte do sistema terá um canal dedicado na amplificação. Que deverá ser colocado um suporte para a fixação do cabo no teto e no suporte da caixa. 
No sistema de deIay a caixa acústica estará a 20 cm do teto com ângulo de 30°, podendo ser fixado diretamente no suporte. a caixa deverá estar a lmetro da borda do mezanino . 
Obs:O ajuste fino da ângulação das caixas, será feito durante a execução do projeto. 
O sistema de fones para as taquígrafas deverá ser instalado na mesa destinadas as mesmas, devendo ser colocado um suporte em baixo da mesa para um acesso fácil ao botão de volume, pois cada uma delas terá a opção do volume para um conforto maIor . 
O rack de equipamento e amplificadores será montado na sala de controle e as . ligações serão acompanhadas pelo técnico responsável. -' 
Os microfones serão instalados nas mesas dos magistrados (total de 9 peças), Sendo colocados de frente para cada poltrona.