MICROFONES: ., 
09 Microfones condensadores com as seguintes características: 
-Resposta de frequência de 70-15.000 Hz 
-Diagrama polar cardióide
 -Phanton Power 
-Gooseneck de 18"(polegadas )
-Power leveI de -43 db 

CAIXAS ACUSTICAS: . 
04 Caixas acústicas com as seguintes características
-02 alto-falantes de 6" (polegadas) 
-Driver de Neodímio de 1" (polegada) 
-SPL Máximo de 116db 
-08 ohms 
-Sistema de proteção 
" 
-Angulo horizontal 100° " 
-Angulo vertical 90° 
-180 Watts RMS
-Com suporte 
02 Caixas de monitoração com as seguintes características:
 -Duas vias 
-160 Watts RMS 
-Ângulo horizontal 90° 
-Ângulo vertical 65°
 -04 ohms 
-Sensibilidade 1W/1m 85 db